**进口电动滑板车相关指南**

**安全要求**

进口商在将电动滑板车投放到市场前有法律义务确保所提供的产品可安全使用。须对电动滑板车的使用地点设有限制。消费者拥有的电动滑板车在人行道、公共人行道、自行车道和道路上使用将构成违法。

进口商须确保满足以下基本安全要求：

* 制造商、其代表和进口商须确保电动滑板车符合 2008 年机械供应（安全）条例的要求。为此，制造商、其代表和进口商须证明电动滑板车已根据最为关联的安全标准 BS EN 17128 进行评估：*用于运输人员和货物及相关设施的轻型机动车辆，且不需要经过道路使用的型号认证。 个人轻型电动车辆（PLEV） 要求和测试方法*NB：个人轻型电动车辆标准，BS EN 17128 不适用于最大设计速度超过 25 公里/小时的电动滑板车。
* 若电动滑板车可在道路上合法使用，则仅适用于部分已按照特定技术标准（如BS EN 17128）制造的电动滑板车
* 制造商应在设计阶段明确地确定电动滑板车的预期用途，并确保使用相关的合格评估程序对产品进行评估。进口商有责任检查以上事项是否均已完成（请见最后一节）
* 电动滑板车内的电池须符合适当的电池安全标准
* 该产品的充电器须符合电气设备的相关安全要求。电池和充电器必须兼容，确保没有过热和火灾的风险

**标签，包括 UKCA 标志**

产品须明显和永久地标有以下内容：

* 制造商的企业名称和完整地址以及制造商的授权代表（若适用）
* 机器的名称
* 系列或类型的名称，序列号
* 制造年份
* 2023 年 1 月 1 日起，进口到英国的机器须标有 UKCA 标志。若这些机器销售到两个市场，并且具有相关安全文件，则可以同时使用 UK 和 CE 标志。北爱尔兰商品须同时使用 UKNI 和 CE 标志
* 若 BS EN 17128 已被用于评估符合性，电动滑板车也应标有“BS EN 17128:2020”、“PLEV”的名称以及带有最高速度的系列或等级名称（例如，滑板车，2 级，25 公里/小时）

**警告和说明**

* 消费者可能不清楚合法和非法使用之间有何区别。销售商/进口商有义务向消费者提供信息和建议，以便他们能合法地使用产品
* 须提供合法和安全使用电动滑板车所需的说明和信息。以下列有必须提供的部分说明
* 组装和使用任何折叠装置的具体方式
* 使用者的最大体重（公斤）
* 使用者的最大和/或最小年龄（视情况而定）
* 防护设备的使用，例如：头部、手/腕部、膝盖、肘部防护。
* 使用者的最大质量
* 附在车把上的负载会影响车辆稳定性的声明

**符合证书**

制造商或其英国授权代表须表明已进行过相关合格评估程序，以确保其产品可安全使用。 同时须起草一份技术文件，包括风险评估和测试报告等文件。

过后，制造商或其英国授权代表须签发一份符合性声明。购买货品前，始终要求并彻底检查这些文件。文件副本须予以保留 10 年。须应要求将副本提供给市场监督机构。

**符合性声明应包含以下事项：**

* 制造商或其授权代表的企业名称和完整地址
* 被授权编制技术文件的人的姓名和地址，该人须在英国定居
* 电动滑板车的描述和识别，包括功能、型号、类型、序列号
* 确认机器符合条例相关要求，以及任何其他相关条例，例如电池和充电器的要求
* 引用评估产品的测试标准，例如 BS EN 17128
* 第三方指定机构的“名称和编号”（若适用）
* 代表制造商签署，并注明签署日期和地点

**一份符合性声明的实物副本须与电动滑板车一并提供。**

**进口到英国的货品可能会在边境受到产品安全检查。届时将被要求提供一些文件，包括：**

* 一份由制造商签发的符合性声明的副本
* 一份相关测试报告的副本，以证明产品的测试方式以及测试结果
* 有关当局还可能要求提供一份详细的包装清单的副本，该清单应显示每件物品的数量，包括件数和纸箱数。另外，任何能识别和找到每个纸箱的标记或数字
* 须以英文提供这些信息

**采购产品时应该：**

* 从信誉良好的供应商处购买，并始终索取发票
* 确保产品/包装上标有制造商的名称和地址
* 要求查看产品安全证明（测试证书和符合性声明）

**英国政府提供了关于将制成品投放到英国市场的进一步指南 - GOV.UK (www.gov.uk)**