**电气设备进口指南**

**安全要求**

进口商在将电气设备投放到市场前有法律义务确保所提供的产品可安全使用。须确保制造商满足以下基本安全要求：

* 产品的制造方式须确保其可安全使用，并符合其制造目的
* 产品须有标记，以确保可易于追踪到它（详见以下标签部分）
* 确保产品可安全组装和连接
* 产品须在安全温度下运行，不得产生任何电弧或辐射
* 产品须有足够的绝缘来应对可预见条件
* 制造商须有显示产品可安全使用的正确技术文件（详见合规文件部分）
* 若产品是插入式设备，例如充电器，则须确保插入式设备符合 BS 1363 标准，与英国电气系统兼容
* 若产品有柔性导线，例如吸尘器，BS 1363 插头亦须安装 BS 1362 保险丝

**标签，包括 UKCA 标志**

* 产品须标有制造商的名称或注册商标，以及联系地址。凡是体积过小的产品，以上信息可标在包装上或所附说明中
* 制造商须在产品上标明类型、批次、型号或序列号或其他一些识别电气设备的元素，以便在出现任何问题时这些细节可被用来追踪产品
* 产品亦须标有进口商的名称或注册商标以及其联系地址。凡是体积过小的产品，以上信息可标在包装上或所附说明中
* 2023 年 1 月 1 日起，进口到英国的电气设备须标有 UKCA 标志。若电气设备销售到两个市场，并且具有相关安全文件，则可以同时使用 UK 和 CE 标志。北爱尔兰商品须同时使用 UKNI 和 CE 标志

**警告和说明**

* 设备或所附手册须标有安全使用设备所需的警告、指示和信息
* 须确保警告和说明与所提供的产品相关，因为根据产品的用途，会有特定警告。相关例子如下：
* 视需要提供组装说明
* 说明 8 岁及以上的儿童是否可使用该产品
* 身体、感官或精神能力下降或缺乏经验或知识的人在受到监督并了解危险的情况下是否可使用该产品
* 将设备及其电线置于 8 岁以下儿童接触不到的地方
* 当设备连接到电源时，切勿将其置于无人看管的状态
* 若电源线受损，应将设备报废，或由制造商、其服务代理或类似的合格人员更换电源线，以免发生危险

**符合证书**

制造商须证明已进行过相关合格评估程序，以确保其产品可安全使用。制造商或其英国授权代表须起草一份技术文件，包括风险评估和测试报告等文件。

起草技术文件后，制造商或其英国授权代表须签发一份符合性声明。购买货品前，始终要求并彻底检查这些文件。文件副本须予以保留 10 年。须应要求将副本提供给市场监督机构。

**符合性声明应包含以下事项：**

* 产品模型，例如型号、类型、批次、序列号
* 制造商或其授权代表的姓名和地址
* “本符合性声明由制造商全权负责签发”
* 电气设备的详细描述，可包括一张照片
* 确认电气设备符合法规要求
* 引用评估产品的测试标准
* 代表制造商签署，并注明签署日期和地点

**进口到英国的货品可能会在边境受到产品安全检查。届时将被要求提供一些文件，包括：**

* 一份由制造商或其英国授权代表签发的符合性声明的副本
* 一份相关测试报告的副本，以证明产品的测试方式以及测试结果
* 有关当局还可能要求提供一份详细的包装清单的副本，该清单应显示每件物品的数量，包括件数和纸箱数。另外，任何能识别和找到每个纸箱的标记或数字
* 须以英文提供这些信息

**采购产品时应该：**

* 从信誉良好的供应商处购买，并始终索取发票
* 确保产品/包装上标有制造商的名称和地址
* 要求查看产品安全证明（测试证书和符合性声明）

**英国政府提供了关于将制成品投放到英国市场的进一步指南 - GOV.UK (www.gov.uk)**